
ANEXOS II + III
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS + OFERTA TÉCNICA
Título del contrato: Adquisición de vehículos
p 1 /2
Referencia de publicación: NDICI LA/2022/439-772-- OPSYS PC-23337 FAA
El Órgano de Contratación debe cumplimentar las columnas 1-2
El licitador debe cumplimentar las columnas 3-4
La columna 5 queda reservada para el Comité de Evaluación 
Anexo III — Oferta técnica del contratista
Los licitadores deberán cumplimentar la plantilla que figura en las páginas siguientes: 
· La columna 2 ha de ser cumplimentada por el Órgano de Contratación y recoge las especificaciones requeridas (no deberá ser modificada por el licitador); 
· la columna 3 ha de ser cumplimentada por el licitador y debe precisar qué es lo que se ofrece (por ejemplo las expresiones «conforme» o «sí» no son suficientes);  
· la columna 4 permite al licitador hacer observaciones sobre el suministro propuesto y presentar, en su caso, referencias a la documentación.
La posible documentación facilitada debe indicar (destacar, marcar) claramente los modelos ofrecidos y las opciones incluidas, en su caso, de modo que los evaluadores puedan ver la configuración exacta. Las ofertas que no permitan identificar con exactitud los modelos y las especificaciones podrán ser rechazadas por el Comité de Evaluación.
La oferta deberá ser lo suficientemente clara como para permitir a los evaluadores efectuar una comparación sencilla entre las especificaciones requeridas y las ofertadas.
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	Nuevas, carrocería sin uso, motor 0 Km.
Tipo doble cabina
Motor

Cilindrada (cm3) aproximada 2.393 a 2957
Potencia máxima (CV (kW)/rpm): al menos 204 (150) / 3.400
Transmisión


Manual o automática, de 6 velocidades.


Tracción: 4x2 y 4x4
	
	
	

	
	Dirección hidráulica de piñón y cremallera con asistencia variable. 

Interior


Aire acondicionado o sistema de climatización 

Levanta cristales eléctricos. 
Equipo de audio con pantalla táctil, con USB y conectividad bluetooth.

Apoya cabezas delanteros y traseros. 
	 
	
	

	
	Seguridad


Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos. 

Equipamiento: 
Matafuego normalizado de capacidad no inferior a dos (2) Kg. a base de P.Q.S. para fuegos tipo ABC.
Dos (2) balizas reflectantes tipo triángulo. Botiquín de primeros auxilios completo normalizado.
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